# DS_DMA_CORE

Версия документа: 1.0

## Общие сведения

Назначение | Описание регистров управления

### Пространство BAR0

Номер | Адрес | Название | ID | MOD | VER | Описание
0 | 0x0000 | PE_MAIN | 0x13 | 1 | 1.0 | Управление общими ресурсами
1 | 0x0 100 | - |  |  |  |
2 | 0x0 20 0 | - | 0x14 | 1 | 1.0 |
3 | 0x0300 | - |  |  |  |
4 | 0x0400 | PE_EXT_FIFO | 0x18 | 1 | 1.0 | FIFO 0
5 | 0x0500 | PE_EXT_FIFO | 0x18 | 1 | 1.0 | FIFO 1
6 | 0x0600 | - |  |  |  |
7 | 0x0700 | - |  |  |  |

### Пространство BAR1

Адрес | Название | Описание
0x00000000 0x001FFFFF | USER | Регистры приложения

### Описание

В пространстве BAR0 реализованы блоки управления.

Блок PE_MAIN предназначен для идентификации версии ядра и количества блоков управления.

Блоки PE_EXT_FIFO предназначены для управления каналами DMA.

Пространство BAR1 оставлено для регистров приложения.